Checkliste für den Einsatz von Flüssiggas

			ja	nein	Bemerkungen	 
Beschaffung						 
Kennzeichnung	Verfügt das mit Flüssiggas betriebene Gerät über die CE-Kennzeichnung?					 
		Fritteuse				 
		Grill				 
		Herd				 
		Heizgerät				 
		Heizkessel				 
		Hockerkocher				 
		Schaustellerleuchte				 
Eignung	Ist das mit Flüssiggas betriebene Gerät für den vorgesehenen Aufstellungsort geeignet?					 
		Im Raum				 
		Im Freien			Anforderungen unterscheiden sich von denen für die Verwendung in Räumen	 
		Im Fahrzeug				 
	Bei Kauf im Ausland					 
		Ist das Gerät für den Einsatz im Bestimmungsland geeignet?				 
Einsatz	Ist das mit Flüssiggas betriebene Gerät für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet?					 
		Für den gewerblichen Einsatz zugelassen				 
Prüfung						 
	Prüfung der Gesamtanlage					 
		Vor der ersten Inbetriebnahme				 
Betrieb						 
Anforderungen an die Aufstellung						 
	Betriebsanweisung					 
		Hängt am Betriebsort aus?				 
		Sprache für die Mitarbeiter verständlich?				 
	Flaschenschrank					 
		Lüftungsöffnungen verstopft?				 
		Lüftungsöffnungen verschmutzt?				 
		Lüftungsöffnungen verschlossen?				 
	Flüssiggasflaschen					 
		Standsicher aufgestellt?				 
		Aufrecht aufgestellt?				 
		Gegen Umfallen gesichert?				 
		Gegen Beschädigung geschützt?				 
		Keine gefährliche Wärmeeinwirkung durch Heißluftgebläse?				 
		Keine gefährliche Wärmeeinwirkung durch Ofen?				 
		Keine gefährliche Wärmeeinwirkung durch Sonne?				 
		Keine gefährliche Wärmeeinwirkung durch Wärmestrahler?				 
	Flüssiggasflaschen-Wechsel					 
		Anschlussverbindungen dicht? – Explosionsgefahr beachten!			Mit geeignetem Gaspürgerät oder Mittel	 
	Schutzabstand					 
		Zu brennbaren Stoffen eingehalten?				 
Ausrüstung						 
	Ausrüstungsteile					 
		Instandsetzen: gleichwertige Teile verwendet?				 
		Verändern: gleichwertige Teile verwendet?				 
	Druckregler					 
		Für den Einsatzbereich geeignet?			Ggf. ist eine erneute Überprüfung der Anlage notwendig	 
	Schlauchleitungen					 
		Gegen Beschädigung geschützt?			Schlauchbruchsicherung bei Schläuchen über 0,4 m Länge vorgeschrieben	 
		Schlauchleitung zugelassen?				 
Unterweisung						 
	Mitarbeiter					 
		Unterwiesen anhand der Betriebsanweisung?				 
		Dokumentiert?				 
Prüfung						 
	Prüfbescheinigungen					 
		Am Betriebsort vorhanden?				 
	Prüfungen der Flüssiggasanlage					 
		Regelmäßig?				 
		Prüffristen eingehalten?				 

Prüffristen für Flüssiggasanlagen
Die nachfolgend aufgeführten Prüffristen für Flüssiggasanlagen sollten durch eine befähigte Person (Sachkundiger) eingehalten werden.
Anlagenart	Prüffrist	 
Verbrauchsanlage; ortsfest	mind. alle 4 Jahre	 
Verbrauchsanlage; ortsfest unter Erdgleiche	mind. jährlich	 
Verbrauchsanlage; ortsbeweglich	mind. alle 2 Jahre