Title: betrsichv-checkliste_Stichwort Hebezeuge_2006-05-01
Author: unbekannt
Last saved by: marietta.vonlupin
Company: Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Hebezeuge - Checkliste für den Betrieb

| | Ja | Nein | Bemerkungen
Hubwerk | | | |
| Zulässige Nenntragfähigkeit gut sichtbar aufgebracht? | | |
| Zulässige Nenntragfähigkeit dauerhaft aufgebracht? | | |
| Lasthaken mit einer selbsttätig wirkenden Lasthakensicherung ausgerüstet? | | |
| Selbsttätig wirkende Lasthakensicherung funktionsfähig? | | |
| Hubwerk mit einer sicher wirkenden Bremse ausgerüstet? | | |
| Die Bremse hält die Last in jeder Lage, | | |
| Bremse wirkt bei einer Unterbrechung der Energiezufuhr selbsttätig, z. B. bei einem Stromausfall? | | |
| Unterflasche an der Einzugstelle verletzungssicher ausgeführt? | | |
Fahrbahn | | | |
| Deckenverankerung der Fahrbahn stabil? | | |
| Deckenverankerung der Fahrbahn ausreichend dimensioniert? | | |
| Maximale Tragfähigkeit der Fahrbahn gut sichtbar? | | |
| Maximale Tragfähigkeit der Fahrbahn dauerhaft aufgebracht? | | |
| Endanschläge angebracht, durch die ein Absturz des Hebezeuges sicher verhindert wird? | | |
Hebezeugsteuerung | | | |
Allgemeines | Steuerstation mit Not-Aus-Schaltereinrichtung ausgerüstet? | | |
| Not-Aus-Schaltereinrichtung funktionsfähig? | | |
| Schaltereinrichtungen verwechslungssicher beschriftet? | | |
Heben, Senken | Hubbewegung des Lasthakens in der obersten Stellung selbsttätig unterbrochen? | | |
| Senkbewegung des Lasthakens in der untersten Stellung selbsttätig unterbrochen? | | |

Hinweise:
Obere Hubbegrenzung bei Kettenzügen mit einer maximalen Tragkraft üblicherweise durch eine Rutschkupplung.
Nachschaltung einer Not-End-Schalteinrichtung der oberen Hubbegrenzung bei
– 	Transport gefährlicher Stoffe, z. B. Druckgasbehälter
– 	Betriebsbedingt ein regelmäßiges Anfahren der oberen Hubunterbrechnung

Organisation | | | |

Erfolgt eine Einweisung des betroffenen Personals hinsichtlich der korrekten Handhabung des Hebezeuges,
ggf. Betriebsanleitung des Hebezeuges verwenden?

| Erfolgt eine Einweisung des betroffenen Personals hinsichtlich der korrekten Anbringung der Lastaufnahmemittel? | | |
| Sind die Beschäftigten mit dem Einfluß des Spreizwinkels hinsichtlich der Tragfähigkeit des Anschlagmittels vertraut? | | |
| Können die Beschäftigten das tatsächliche Gewicht der Last korrekt bestimmen, z. B. durch Berechnen, Wiegen? | | |
| Erfolgt eine Einweisung des betroffenen Personals hinsichtlich der Gefahren durch Pendeln der Last beim Anheben bzw. Absenken? | | |
| Erfolgt eine Einweisung des betroffenen Personals hinsichtlich des sicheren Verhaltens beim Pendeln der Last beim Anheben bzw. Absenken? | | |
| Sind die Beschäftigten mit der korrekten Zeichengebung bei Lastentransporten vertraut? | | |

Prüfungen/
Instandhaltung

Kontrolle | Erfolgt die Kontrolle des Hebezeuges anhand der Herstellervorschriften? | | |
| Erfolgt die Kontrolle durch entsprechend qualifiziertes Personal? | | |
| Kann das Hebezeug für die Durchführung von Kontrollarbeiten sicher stillgesetzt werden, z. B. durch einen abschließbaren Schalter? | | |
| Erfolgt eine schriftliche Dokumentation der Kontrolle? | | |
Wartung | Erfolgt die Wartung des Hebezeuges anhand der Herstellervorschriften? | | |
| Erfolgt die Wartung durch entsprechend qualifiziertes Personal? | | |
| Kann das Hebezeug für die Durchführung von Wartungsarbeiten sicher stillgesetzt werden, z. B. durch einen abschließbaren Schalter? | | |
| Erfolgt eine schriftliche Dokumentation der Wartung? | | |
Instandsetzung | Erfolgt die Instandsetzung des Hebezeuges anhand der Herstellervorschriften? | | |
| Erfolgt die Instandsetzung durch entsprechend qualifiziertes Personal? | | |
| Kann das Hebezeug für die Durchführung von Instandsetzungsarbeiten sicher stillgesetzt werden, z. B. durch einen abschließbaren Schalter? | | |
| Erfolgt eine schriftliche Dokumentation der Instandsetzung? | | |

Anschlagmittel/
Lastaufnahmemittel

Erfolgt eine regelmäßige Überprüfung der Anschlagmittel auf deren sicheren Zustand hin durch eine entsprechend qualifizierte Person – mindestens einmal jährlich?

| Wird diese Überprüfung dokumentiert? | | |
| Erfolgt eine regelmäßige Überprüfung der Lastaufnahmemittel auf deren sicheren Zustand hin durch eine entsprechend qualifizierte Person? | | |
| Wird diese Überprüfung dokumentiert? | | |
| Erfolgt bei beschädigten Anschlagmitteln eine sofortige Außerverkehrnahme? | | |
Kontrollen vor Arbeitsbeginn | Erfolgt vor Arbeitsbeginn eine Sichtprüfung insbes. folgender Einrichtungen: | | |
| – 	Hubbegrenzung, | | |
| – 	Lasthakensicherung, | | |
| – 	Not-Aus-Schalteinrichtung, | | |
| – 	Tragseil, | | |
| – 	Tragkette? | | |
| Erfolgt vor Arbeitsbeginn eine Funktionsprüfung insbes. folgender Einrichtungen: | | |
| – 	Hubbegrenzung, | | |
| – 	Lasthakensicherung, | | |
| – 	Not-Aus-Schalteinrichtung, | | |
| – 	Tragseil, | | |
| – 	Tragkette? | | |
Kontrolle der Regelungen | Befolgen die Beschäftigten die entsprechenden Regelungen im Umgang mit Hebezeugen bzw. Lasten, z. B. kein Arbeiten an schwebenden Lasten, nicht unter schwebende Lasten treten? | | |
| Wird das Nichtbefolgen dieser Regelungen entsprechend korrigiert? | | |
Regelmäßige Unterweisung | Werden die Beschäftigten regelmäßig – mindestens jährlich – über die korrekte Lastenhandhabung unterwiesen? | | |
Anschlagmittel | | | |
Allgemeines | Sind für jeden Transport die korrekten Anschlagmittel vorhanden? | | |
| Werden bei jedem Transport die korrekten Anschlagmittel verwendet? | | |
| Ist der Schwerpunkt der Last vor dem Transport bekannt? | | |
| Erfolgt das Anschlagen ungleichmäßiger Lasten korrekt, z. B. bei asymmetrischen Lasten? | | |
| Können die beteiligten Beschäftigten auf entsprechende Belastungstabellen zurückgreifen? | | |
| Sind die Anschlagmittel mit der entsprechenden Tragfähigkeit deutlich markiert? | | |
| Erfolgt bei scharfkantigen Transportgütern eine Verwendung von Kantenschutzelementen, wie z. B. Kunststoff- oder Holzunterlagen? | | |
Seile | | | |
| Sind die verwendeten Seile unbeschädigt, | | |
| – 	Keine Drahtbrüche, | | |
| – 	Keine Korrosionsschäden, | | |
| – 	Keine Knicke? | | |
| Seile sind nicht verknotet? | | |
| Seile sind nicht ineinander verschlungen? | | |
Ketten | | | |
| Sind die verwendeten Ketten unbeschädigt, | | |
| – 	Keine Kerben, | | |
| – 	Keine mechanische Beschädigungen, | | |
| – 	Keine überproportionalen Abnutzungserscheinungen, | | |
| – 	Keine verbogenen Kettenglieder, | | |
| – 	Keine gestreckten Kettenglieder? | | |
| Ketten sind nicht verknotet? | | |
| Ketten sind nicht ineinander verschlungen? | | |
Kunststoffgurte | | | |
| Sind die verwendeten Kunststoffgurte unbeschädigt, | | |
| – 	Keine Schnitte, | | |
| – 	Keine offenen Nähte | | |
| Kunststoffgurte sind nicht verknotet? | | |
| Kunststoffgurte sind nicht ineinander verschlungen? | | |
Kunststoffseile | | | |
| Sind die verwendeten Kunststoffseile unbeschädigt, | | |
| – 	Keine Schnitte, | | |
| – 	Keine offenen Nähte | | |
| Kunststoffseile sind nicht verknotet? | | |
| Kunststoffseile sind nicht ineinander verschlungen? | | |
Zubehörteile | | | |
| Sind Palettengabeln in einem einwandfreien Zustand | | |
| – 	Anhängepunkte intakt, | | |
| – 	Schweißnähte intakt, | | |
| – 	Keine Risse, | | |
| – 	Keine Verformungen? | | |
| Sind Palettengabeln in der Form gekennzeichnet, dass sowohl das Leergewicht, als auch die zulässige Nutzlast erkennbar sind? | | |
| Sind Gehänge in einem einwandfreien Zustand | | |
| – 	Anhängepunkte intakt, | | |
| – 	Schweißnähte intakt, | | |
| – 	Keine Risse, | | |
| – 	Keine Verformungen? | | |
| Sind Traversen in einem einwandfreien Zustand | | |
| – 	Anhängepunkte intakt, | | |
| – 	Schweißnähte intakt, | | |
| – 	Keine Risse, | | |
| – 	Keine Verformungen? | | |
| Sind Kübel in der Form gekennzeichnet, dass sowohl das Leergewicht, als auch die zulässige Nutzlast erkennbar sind? | | |
| Sind Anschlagpunkte zur Befestigung von Anschlagmitteln so ausgestaltet, dass sie nicht aushängen können, z. B. durch Sicherung der Öffnung, geschlossene Ringe? | | |
| Sind Lasthaken mit einer funktionstüchtigen Hakensicherung versehen? | | |

^©Wolters Kluwer Deutschland GmbH		Hebezeuge, Checkliste Seite  von