Checkliste Mechanische Gefährdungen
Art der Gefährdungen	Gefährdung vorhanden	notwendige Schutzmaßnahmen	durchgeführt	 
	ja	nein		am	durch	 
Arbeitsmittel, bewegte			Geeignete Schutzeinrichtung gegen bewegte Arbeitsmittel einsetzen			 
			Zugang zu bewegten Arbeitsmitteln verhindern			 
 			 			 
Abschneiden			Geeignete Schutzeinrichtung gegen Abschneiden einsetzen			 
 			 			 
Abrieb			Abriebsichere Schutzeinrichtung einsetzen			 
 			 			 
Äußere Einflüsse (Schneelast, Winddruck)			Bei Schneelast: Schneelast beseitigen			 
			Bei Winddruck: Geeignete Persönliche Schutzausrüstung verwenden			 
			Bei Winddruck: Winddruck durch bauliche Maßnahmen beeinflussen			 
 			 			 
Aufwickeln			Geeignete Schutzmaßnahmen gegen Aufwickeln			 
 			 			 
Durchstich			Durchstichsichere Schutzeinrichtung einsetzen			 
 			 			 
Einstich			Einstichsichere Schutzeinrichtung einsetzen			 
 			 			 
Einziehen			Geeignete Schutzmaßnahmen gegen Einziehen			 
 			 			 
Erfassen			Geeignete Schutzmaßnahmen gegen Erfassen (z. B. enganliegende Bekleidung, Haarschutz)			 
 			 			 
Ersticken			Geeignete Schutzmaßnahme gegen Ersticken einsetzen (ggf. Atemluftflasche)			 
 			 			 
Ertrinken			Geeignete Schutzmaßnahme gegen Ertrinken einsetzen			 
 			 			 
Fallen			Absturzsicherung installieren			 
			Zugang zu Fallstelle verhindern			 
			Geeignete Persönliche Schutzausrüstung (PSA) verwenden			 
 			 			 
Flüssigkeiten, austreten unter hohem Druck			Geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen			 
 			 			 
Flüssigkeiten, eindringen unter hohem Druck			Geeignete Schutzmaßnahme ergreifen			 
 			 			 
Gegenstände, herabfallende			Arbeitsstelle abdecken			 
			Gegenstände gegen Herabfallen sichern			 
			Fallstelle absperren			 
			Geeignete Persönliche Schutzausrüstung verwenden			 
 			 			 
Gegenstände, umstürzende			Gegenstände gegen Umfallen sichern			 
			Fallstelle absperren			 
			Geeignete Persönliche Schutzausrüstung verwenden			 
 			 			 
Hängenbleiben			Geeignete Schutzmaßnahme ergreifen			 
 			 			 
Maschinenteile, bewegte ungeschützte			Geeignete Schutzeinrichtungen bzw. Schutzmaßnahmen ergreifen			 
 			 			 
Quetschen			Quetschstellen beseitigen			 
 			 			 
Reibung			Reibung vermeiden			 
 			 			 
Scheren			Scherstellen beseitigen			 
			Zugang zu Scherstellen verhindern			 
			Scherstellen kennzeichnen			 
			Geeignete Persönliche Schutzausrüstung verwenden			 
 			 			 
Schneiden			Geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen			 
 			 			 
Stolpern			Stolperstelle beseitigen			 
			Stolperstelle kennzeichnen			 
 			 			 
Stoß			Geeignete Schutzeinrichtung einsetzen			 
 			 			 
Teile, bewegte unkontrollierte			Geeignete Schutzeinrichtungen einsetzen			 
 			 			 
Teile mit gefährlicher Oberfläche			Geeignete Schutzeinrichtungen einsetzen			 
 			 			 
Vibrationen			Vibrationen vermeiden			 
			Zugang zur Vibrationsstelle verhindern			 
			Vibrationsstelle kennzeichnen			 
			Geeignete Persönliche Schutzausrüstung verwenden