Title: betrsichv-checkliste_Stichwort Brennbare Flüssigkeiten_2006-05-01
Author: unbekannt
Last saved by: marietta.vonlupin
Company: Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Brennbare Flüssigkeiten –
Checkliste für die Lagerung
| | Ja | Nein | Bemerkungen
Allgemeines | | | |
| Gefahren der gelagerten brennbaren Flüssigkeiten bekannt, Informationen z. B. in Sicherheitsdatenblättern? | | |
| Sicherheitsrelevante Eigenschaften bekannt, z. B. Flammpunkt, Informationen z. B. in Sicherheitsdatenblättern? | | |
| Kann die brennbare Flüssigkeit ggf. durch eine andere, weniger gefährliche Flüssigkeit ersetzt werden? | | |
Lagerung | | | |
| Sind die Lagerbehälter der brennbaren Flüssigkeit gegen äußere thermische Einwirkungen ausreichend geschützt, z. B. | | |
| – 	Bauart der Lagerräume mit entsprechender F- bzw. T-Klasse | | |
| – 	Brandschutzabstände eingehalten? | | |
| Sind die Rohrleitungen der brennbaren Flüssigkeit gegen äußere thermische Einwirkungen ausreichend geschützt, z. B. | | |
| – 	Bauart der Lagerräume mit entsprechender F- bzw. T-Klasse | | |
| – 	Brandschutzabstände eingehalten? | | |
| Können auslaufende brennbare Flüssigkeiten nicht in benachbarte Räume fließen: | | |
| – 	Rückhaltemaßnahmen wie z. B. Wannen, Schwellen, getroffen? | | |
| Können auslaufende brennbare Flüssigkeiten nicht in die Kanalisation o. ä. fließen: | | |
| – 	Rückhaltemaßnahmen wie z. B. Wannen, Schwellen, getroffen? | | |
| Lagerräume als explosionsgefährdet gekennzeichnet, z. B. | | |
| – 	Hinweise auf Brandgefahr angebracht, | | |
| – 	Hinweise auf Explosionsgefahr angebracht, | | |
| – 	Hinweise auf Rauchverbot angebracht? | | |
| Lagerbereiche als explosionsgefährdet gekennzeichnet, z. B. | | |
| – 	Hinweise auf Brandgefahr angebracht, | | |
| – 	Hinweise auf Explosionsgefahr angebracht, | | |
| – 	Hinweise auf Rauchverbot angebracht? | | |
| Wirksame Zündquellen in explosionsgefährdeten Bereichen vermieden, z. B. | | |
| – 	keine Flammen, | | |
| – 	keine elektrischen Funken, | | |
| – 	keine elektrostatische Aufladung? | | |

Erfolgt eine vorschriftsmäßige Entlüftung der 
Lagerräume, z. B.

| – 	ausreichende natürliche Lüftung, | | |
| – 	ausreichende künstliche Lüftung (bei unter Erdgleiche liegenden Lagerräumen zwingend erforderlich)? | | |
| Kann die Abluft gefahrlos durch entsprechend angeordnete Ausmündungen der Lüftungskanäle abgeführt werden, z. B. über das Dach? | | |
| Ventilatoren im Abluftstrom explosionsgeschützt ausgeführt? | | |
| Entsprechende Löschvorrichtungen vorhanden? | | |
| Löschvorrichtungen in ausreichender Menge vorhanden? | | |
| Lagerräume gegen Unbefugte gesichert? | | |
| Lagerbereiche gegen Unbefugte gesichert? | | |
| Fluchtweg sichergestellt, z. B. | | |
| – 	führt direkt ins Freie, | | |
| – 	führt über brandabschnittsbildende Gänge? | | |
Lageranlagen/Lagereinrichtungen | | | |
| Werden Lageranlagen als geschlossenes System eingesetzt, z. B. | | |
| – 	mit Gaspendeleinrichtung, | | |
| – 	Druckausgleichseinrichtungen, | | |
| – 	geschlossene Behälter? | | |
| Werden Lagereinrichtungen als geschlossenes System eingesetzt, z. B. | | |
| – 	mit Gaspendeleinrichtung, | | |
| – 	Druckausgleichseinrichtungen, | | |
| – 	geschlossene Behälter? | | |
| Sind die Lageranlagen vor ggf. auftretenden mechanischen Einwirkungen ausreichend geschützt, z. B. | | |
| – 	durch Anfahrschutz, | | |
| – 	entsprechende Druckfestigkeit? | | |
| Sind die Behälter entsprechend ihrem Inhalt gut sichtbar gekennzeichnet? | | |
| Sind die Behälter entsprechend ihrem Inhalt dauerhaft gekennzeichnet? | | |
| Sind die Rohrleitungen entsprechend ihrem Inhalt gut sichtbar gekennzeichnet? | | |
| Sind die Rohrleitungen entsprechend ihrem Inhalt dauerhaft gekennzeichnet? | | |
| Werden an Arbeitsplätzen entsprechend zulässige Mengen in zulässigen Sicherheitsschränken gelagert? | | |
Organisation | | | |
| Sind im Lagerbereich die Brandlasten auf ein Minimum beschränkt? | | |
Personal | Werden neue betroffene Beschäftigte über die entsprechenden Gefahren unterrichtet? | | |
| Werden neue betroffene Beschäftigte über die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen unterrichtet? | | |
| Werden die betroffenen Beschäftigten in regelmäßigen Abständen über die entsprechenden Gefahren unterrichtet? | | |
| Werden die betroffenen Beschäftigten in regelmäßigen Abständen über die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen unterrichtet? | | |
Instandhaltung | Erfolgt die Instandhaltung der Anlagen bzw. Einrichtungen durch entsprechend qualifiziertes Personal? | | |

^©Wolters Kluwer Deutschland GmbH	Brennbare Flüssigkeiten, Checkliste Seite  von